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长宁区机关事务管理局599号部分传声器及配套设备询价项目
采购需求文件
本项目采购包括长宁路599号3间会场部分设备采购和安装调试以及和原有系统的融合，预算金额为500000元。主要包括以下3个会议室：
A. 207会议室
B. 216会议室
C. 301会议室
一、207会议室
207会议室音响系统已经使用超过8年，目前发言系统采用传统模拟鹅颈话筒，数量为8支，现有包括扬声器，功率放大器，话筒和线路信号分配器，多个跳线盘，主备调音台，主备数字音频处理器等设备，高清HDMI矩阵,AV矩阵，卡座，DVD等设备。
目前主要存在以下几个问题：
· 话筒发言数量不够，不能满足与会人员的发言需求。
· 话筒拾音距离较近，不满足远距离拾音的需求。
· 移动使用不方便，容易产生噪音。
为了满足207会议室后续的会议需求，现需进行升级设备系统更新：
· 话筒调整样式，改为主流方管会议话筒，具有较远的拾音距离
· 数量扩展到16套，满足较多与会人员的发言需求。
· 增加相应的话筒处理设备，简化整个音响系统的链路，减少故障点。
· 拆除现有机柜所有设备，拆除相关卡座，处理器，跳线盘等设备，结合新增设备对机柜进行重新排练安装，3个跳线盘线缆接头全部重新制作和安装。
· 更换地插中不良话筒模块
· [bookmark: _GoBack]增加2个小型返送扬声器满足领导发言需求。
· 拆除现有投影机设备。
· 整合现有摄像机矩阵等设备
· 整合视频会议系统设备
· 整合大屏系统设备
以上功能内容所需的管线辅材更换也包含在此次项目中。
★目前305会议室的话筒数量不够，207会议室新增的方管会议话筒必须和305报告厅的797AUDIO CR818H话筒外观和音色及参数保持一致，可作为207会议室使用，也可以作为305会议室的数量扩展和备份，并提供厂家针对本项目的售后服务承诺书。此条必须满足。

二、216会议室
216会议室设备超过15年未做全新更新，现有调音台，功率放大器，处理器，调音台，壁挂喇叭，吸顶喇叭，模拟鹅颈会议话筒等设备。
目前主要存在以下几个问题：
· 话筒音质不佳。
· 话筒拾音距离较近，不满足远距离拾音的需求。
· 2个吸顶喇叭已经损坏无法使用。
为了满足小会议室后续的发言需求，建议对音响进行升级更新：
· 话筒调整样式，改为14套主流数字方管会议话筒及配套的数字音频处理器，具有较远的拾音距离
· 更换2只吸顶扬声器
· 增加固定安装85寸电视，满足视频显示的需求。
· 对机柜进行排练排练安装
· 新增设备的安装和老系统的整合
· 系统的融合调试
★新增的方管发言话筒和发言主机需和其他会议室的797AUDIO DC101系列主机，DC970话筒互为备份，主机和话筒可以交叉使用以便可以调配各个会议室的话筒数量以及会议主机备份，并提供厂家针对本项目的售后服务承诺书。此条必须满足。

三、301会议室
301会议室原先为常规办公室，现和旁边办公室合并成一间中会议室，平时分割使用时候可以作为两间办公室满足日常工作使用，在重要会议时可将两间办公室合并成一间会议室满足重要会议的需求。
为了满足会议室的会议需求，需新建一套全新音响系统
· 配置2个专业扬声器满足中前场的听音需求，4个吸顶音箱满足中后场的补声需求。
· 采用14套主流数字方管会议话筒及配套的数字音频处理器，具有较远的拾音距离
· 固定安装85寸电视，满足视频显示的需求。
· 新增设备的安装和老系统的整合
· 系统的融合调试
★新增的方管发言话筒和发言主机需和其他会议室的797AUDIO DC101系列主机，DC970话筒互为备份，主机和话筒可以交叉使用以便可以调配各个会议室的话筒数量以及会议主机备份，并提供厂家针对本项目的售后服务承诺书。此条必须满足。
整个会议室的管线敷设，包括音响线，话筒线，HDMI线，音频线，数字会议线缆以及配套的管道辅材。
四、采购清单清单
	长宁区人民政府207会议室配置方案

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	方管会议话筒
	只
	16
	拾音头：20mm电容音头
指向性：心型
灵敏度：-33dB (0dB=1V/Pa,1000Hz)
频响：20Hz~20000Hz
最大声压级：≥135dB
	　

	2
	自动混音台
	台
	1
	　
	利旧设备

	3
	网络话筒数字管理器
	台
	2
	12 路话筒/线路电平输入，8 路话筒/线路电平输出
千兆以太网端口
8 路可配置 USB 音频通道
RS-232 串行端口
4 针 GPIO具有电容触摸屏
DSP为模块化设计，可自由组合矩阵，自动混音，均衡器，反馈抑制器压限器，分频器，延时，优先，噪声门等。
均衡器最窄可设置1/30OCT
	　

	4
	调音台
	台
	1
	16个话筒 或 20 个线路输入
4 编组母线 
立体声母线
4个AUX 
+48V幻象供电
	　

	5
	小型吊挂返听音响
	只
	2
	　
	　

	6
	功率放大器
	台
	1
	立体声功率8Ω：260W、
频率响应(1W)：20Hz-20kHz，+0/-1dB
总谐波失真 (THD)：< 0.5%，、
电压增益：35 dB、
信噪比：> 100 dB
	　

	7
	辅材及施工
	批
	1
	　
	　

	　

	长宁区人民政府216会议室音响系统配置清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	　
	备注

	1
	主扩扬声器
	只
	2
	　
	利旧设备

	2
	功率放大器
	台
	2
	　
	利旧设备

	3
	调音台
	台
	1
	　
	利旧设备

	4
	同轴吸顶扬声器
	只
	2
	频率响应: 不差于70HZ-18KHZ
灵敏度:≥ 86 dB
额定功率: ≥80 W
最大声压级：≥103dB
	　

	5
	数字音频矩阵
	台
	1
	12 路话筒/线路电平输入，8 路话筒/线路电平输出
千兆以太网端口
8 路可配置 USB 音频通道
RS-232 串行端口
4 针 GPIO具有电容触摸屏
DSP为模块化设计，可自由组合矩阵，自动混音，均衡器，反馈抑制器压限器，分频器，延时，优先，噪声门等。
均衡器最窄可设置1/30OCT
	　

	6
	数字发言系统主机
	台
	1
	▲支持双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份。
▲支持“手拉手”连接和环路连接多种方式。
不小于4英寸真彩色触摸屏，中文操作界面。
可设置会议模式、话筒管理、单元编号灯环设置等功能。
单机多达512个摄像机位置自动跟踪控制点。
具有DATA网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接管理。
会议频率响应:20Hz～20kHz
	　

	7
	方管发言话筒（含线）
	套
	14
	▲拾音头：≥20mm电容式
指向性：超心型28.2mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz)
▲频率响应：不劣于20-20,000Hz
▲动态范围：≥120dB
等效噪声级：≤15dBA
信噪比：≥79dBA
	　

	8
	话筒连接主电缆
	条
	2
	黑色PVC护套，线缆长度25米，直径为8毫米，端部带连接器，直径20毫米。
	　

	9
	85寸电视机
	台
	1
	对角线尺寸：85英寸
分辨率：3840*2160
HDMI接口：≥2个
	　

	10
	固定支架
	台
	1
	固定支架
承重不小于100KG
	　

	11
	HDMI光纤线及HDMI线
	批
	1
	包含1根HDMI光纤线和标砖HDMI线
	　

	　

	长宁区人民政府301会议室报价清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	主扩扬声器
	只
	2
	高音单元：≥1英寸，号角可以旋转
低频单元：≥6英寸
频率响应：90HZ-18KHZ
最大声压级：≥118dB
额定功率：≥150W
	　

	2
	同轴吸顶扬声器
	只
	4
	频率响应: 不差于70HZ-18KHZ
灵敏度:≥ 86 dB
额定功率: ≥80 W
最大声压级：≥103dB
	　

	3
	功率放大器
	台
	2
	立体声功率8Ω：350W、
频率响应(1W)：20Hz-20kHz，+0/-1dB
总谐波失真 (THD)：< 0.5%，、
电压增益：35 dB、
信噪比：> 100 dB
	　

	4
	调音台
	台
	1
	　
	利旧设备

	5
	数字音频处理器
	台
	1
	　
	利旧设备

	6
	数字发言系统主机
	台
	1
	▲支持双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份。
▲支持“手拉手”连接和环路连接多种方式。
不小于4英寸真彩色触摸屏，中文操作界面。
可设置会议模式、话筒管理、单元编号灯环设置等功能。
单机多达512个摄像机位置自动跟踪控制点。
具有DATA网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接管理。
会议频率响应:20Hz～20kHz
	　

	7
	方管发言话筒
	套
	14
	▲拾音头：≥20mm电容式
指向性：超心型28.2mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz)
▲频率响应：不劣于20-20,000Hz
▲动态范围：≥120dB
等效噪声级：≤15dBA
信噪比：≥79dBA
	　

	8
	话筒连接主电缆（含线）
	条
	2
	黑色PVC护套，线缆长度25米，直径为8毫米，端部带连接器，直径20毫米。
	　

	9
	85寸电视机
	台
	1
	对角线尺寸：85英寸
分辨率：3840*2160
HDMI接口：≥2个
	　

	10
	固定支架
	台
	1
	固定支架
承重不小于100KG
	　

	11
	时序电源
	台
	1
	8路电源时序器
每路间隔1S开启关闭
最大电流16A
	　

	12
	机柜
	台
	1
	600*600*1.2M机柜
包含托盘导轨以及PDU等
	　

	13
	HDMI光纤线及HDMI线
	批
	1
	包含1根HDMI光纤线和标准HDMI线
	　


注：需求文件中的“▲”为重要指标，需提供相应证明材料，每有一项不满足扣2分，详见评分细则。

五、其他相关要求
本次招标具体范围为3间会议室设备系统升级改造。主要包括此次招标设备及管线辅材的供货、安装调试以及和会议系统改造相关的装饰修复等。
交货要求： 45天，自合同签订之日起算，投标文件必须响应。投标人应按项目总体计划履行设计、制造、交货、安装、调试和验收等进度，并保证采取适当的、有效的措施使质量不因进度限制而受到影响。
报价要求：投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人每种货物和服务只允许有一个报价，并且该价格优惠条件在合同履行过程中不得降低。任何有选择或可调整的报价均不予接受。投标报价不得低于成本价或明显高于市场同类项目价或存有其他明显不合理之处，否则其投标将被拒绝，投标总价总金额不得超过500000.00元
付款方式：合同签订后十日内支付合同总价的30%，自竣工验收合格十日后甲方支付合同总价的50%，最终审价后支付审定金额余款。
上述各笔费用，甲方均以收到乙方提供的等额、合法有效的增值税发票为付款前提，否则甲方有权拒付且不被视作违约。
验收要求：投标人提供的设备、系统均应完全符合相关标准、规范和技术条件，其材料与加工工艺等均应是优良的，不会由于材料或加工工艺的原因产生内在的缺陷。这些设备、系统在总体上应与本招标文件中系统清单一览表所规定的要求相当或更高。质量需一次验收合格，工程质量若达不到合格时，应支付违约金，并立即返修，直至达到要求为止。中标人承担因返修所需的费用并负责赔偿因返修给招标人带来的财产损失。如返修后仍不合格，中标人应承担赔偿招标人的所有可能发生的实际损失，而且并不因此而免除中标人的责任，中标人应继续返修直至合格为止。投标人须对此作出承诺。
售后服务和培训要求：中标人配备专业技术人员进行设备维护、维修，提供全套操作手册和维修手册，并对我单位操作人员进行专业培训，使系统的操作人员和维护人员对系统中的各种设备的功能有透彻的了解，能正确使用和恰当使用设备和简单故障排除与应急处理。系统验收合格后，2年质保期内供货商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。质保期内免费上门维护、升级服务的承诺，对故障在2小时内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用，费用由卖方负担。在质保期内，投标人应在业主发出损坏、故障通知后48小时内无法进行修理或也不能再更换部件的设备，应免费提供同样或更好的替换设备，使设备能正常运转，该设备的质保期应自重新运转之日起算起，仍为24个月。质保期内定期派工程师到现场维护和巡查；质保期后承诺继续提供终身维护、维修，收取合理的费用。质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续2年的质保期。
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